**2023年余杭区天网工程（公安本级）**

# 新兴路兴业弄

**单**

**点**

**资**

**料**

**承建单位：浙江省邮电工程建设有限公司**

**杭州余杭安保服务有限公司**

**2024年03月**

**2023年余杭区天网工程（公安本级）**

单点验收单

施工单位:浙江省邮电工程建设有限公司、杭州余杭安保服务有限公司

监理单位：浙江天航咨询监理有限公司

文档编号：2023NYHQTWGC（GABJ）-DDYSD-PYPCS-00001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **点位名称** | 新兴路兴业弄 | | | **取电位置** | | 向北80米 | |
| **点位IP** | 33.76.142.154 | | | **机箱IP** | | 33.76.143.154 | |
| **经度** | 119.967765 | **纬度** | | | 30.394450 | | |
| **检查项目分类** | **检查子项** | **要求** | | | **检查结果** | | **备注** |
| 前端单元 | 杆件/支架安装 | 正确、牢固、美观 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 设备安装 | 规范、美观、整洁 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 机箱安装 | 平稳、牢固、整洁 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 设备取电 | 有取电标牌、空开、防雷、接线取电规范 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 管线敷设 | 整齐、有标号标识 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 视图 | 图像清晰度 | 400W低照度球机 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 视频回放 | 视频正常存储回放 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 图像效果 | 画面清晰正常 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 设备操控 | 正常操控且画面稳定 | | | □合格 □不合格  □不涉及 | |  |
| 抠图像素 | 80KB-120KB | | | □合格 □不合格  □不涉及 | |  |
| 设备运行情况 | 前端与中心系统 | 运行正常 | | | □合格 □不合格 | |  |
| 指标 | 抓拍率 | ≥98％ | | | □合格 □不合格  □不涉及 | |  |
| 验收结论 | □合格 □不合格 | | | | | | |
| 承建单位：浙江省邮电工程建设有限公司、杭州余杭安保服务有限公司  项目经理：  日 期： | | | 监理单位： 浙江天航咨询监理有限公司  监理工程师：  日 期： | | | | |

**新兴路兴业弄**

**主要设备/材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| 1 | 400W低照度球机 | 套 | 1 | DH-SD-6C3425-HNF-FDA-EK | 大华 |
| 2 | 智能机箱 | 套 | 1 | FZB-X001 | 飞至 |
| 3 | 杆件/支架 | 套 | 1 | 挑杆0.5米 | 国产 |
| 4 | 软管 | 项 | 1 | 定制 | 国产 |
| 5 | 电源线 | 项 | 1 | RVV3\*1.5 | 国产 |
| 6 | 接地线 | 项 | 0 | BVR1\*6 | 国产 |
| 7 | 线管 | 项 | 1 | PE25 | 国产 |
| 8 | 网线 | 项 | 1 | cat5e | 国产 |
| 9 | 抱箍 | 套 | 1 | 定制 | 国产 |
| 10 | 爆闪灯 | 套 | 0 |  |  |
| 11 | 附件 | 套 | 1 | 定制 | 国产 |

**单点照片：**

|  |  |
| --- | --- |
| 相机远景： | 相机近景： |
| 取电点位： | 配电箱内部： |
| 系统截图（通道1）： | 系统截图（通道2）： |